


# 
# Rule  0 (NAT)
nat on  dc2 from 192.168.1.0/24 to any -> (dc2) 
nat on  dc0 from 192.168.1.0/24 to any -> (dc0) 
nat on  dc1 from 192.168.1.0/24 to any -> (dc1) 
# 
# Rule  1 (NAT)
nat on  dc1 from 192.168.1.0/24 to any -> (dc1) 
# 
# Rule  2 (NAT)
nat on  dc1 from 192.168.1.0/24 to any -> 222.222.222.20 
# 
# Rule  3 (NAT)
nat on  dc0 from 192.168.1.0/24 to any -> 222.222.222.40 

# 
# Rule  0 (dc0)
pass in   quick on dc0 inet  from any  to 222.222.222.22 keep state 
# 
# Rule  1 (dc1)
pass out  quick on dc1 inet  from any  to 222.222.222.22 keep state 
# 
# Rule  2 (global)
block  quick inet  from any  to any 
# 
# Rule  fallback rule
#    fallback rule 
block  quick inet  from any  to any 

